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2025年三季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。
监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。
附件
■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表
	序号
	自动站名称
	月份
	空气吸收剂量率（nGy/h）

	
	
	
	小时均值最大值
	小时均值最小值
	月均值
	平均值

	1
	南门站
	7
	105.0
	86.6
	88.4
	88.5

	
	
	8
	105.9
	86.3
	88.6
	

	
	
	9
	104.0
	86.5
	88.6
	

	2
	环保产业园站
	7
	88.5
	70.0
	77.8
	78.0

	
	
	8
	94.3
	62.3
	77.8
	

	
	
	9
	115.6
	75.4
	78.5
	

	3
	苏州生态环境局站
	7
	97.2
	83.1
	84.5
	84.7

	
	
	8
	107.6
	82.5
	84.8
	

	
	
	9
	115.3
	82.1
	84.7
	

	4
	锦溪街示范站
	7
	121.1
	96.8
	99.4
	100.2

	
	
	8
	148.8
	96.3
	100.5
	

	
	
	9
	129.2
	97.0
	100.6
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