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2025年四季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。
监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。
附件
■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表
	序号
	自动站名称
	月份
	空气吸收剂量率（nGy/h）

	
	
	
	小时均值最大值
	小时均值最小值
	月均值
	平均值

	1
	南门站
	10
	101.5
	86.4
	88.2
	88.5

	
	
	11
	94.6
	86.2
	88.4
	

	
	
	12
	102.5
	86.7
	89.1
	

	2
	环保产业园站
	10
	98.5
	70.2
	78.2
	78.9

	
	
	11
	86.4
	76.1
	78.8
	

	
	
	12
	96.6
	77.1
	79.6
	

	3
	苏州生态环境局站
	10
	107.6
	81.7
	82.6
	83.6

	
	
	11
	92.7
	83.0
	83.9
	

	
	
	12
	102.1
	82.3
	84.5
	

	4
	锦溪街示范站
	10
	127.3
	95.2
	98.9
	98.0

	
	
	11
	109.2
	95.1
	97.5
	

	
	
	12
	118.9
	95.5
	97.8
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