
苏环建〔2026〕08第0010号
关于对苏州市会议中心集团有限公司道前街100号改造项目、苏州金陵南林饭店有限责任公司滚绣坊20号改造工程生态环境影响

报告表的批复

苏州市会议中心集团有限公司、苏州金陵南林饭店有限责任公司：
你公司报送的《苏州市会议中心集团有限公司道前街100号改造项目、苏州金陵南林饭店有限责任公司滚绣坊20号改造工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

项目基本情况。苏州市会议中心集团有限公司道前街100号改造项目位于苏州市姑苏区道前街100号，蒸汽发生器设备间建筑面积100平方米，项目新增5台1吨/小时的燃气蒸汽发生器用于会议中心供热。苏州金陵南林饭店有限责任公司滚绣坊20号改造工程位于苏州市姑苏区滚绣坊20号，锅炉房建筑面积70平方米，项目新增3台2吨/小时的燃气热水锅炉（一用两备）用于饭店热水供应。
二、根据你公司委托苏州市环科环保技术发展有限公司（编制主持人：郑家传，职业资格证书编号：2014035320350000003512320054）编制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

1、项目须实行雨污分流。苏州市会议中心集团有限公司道前街100号改造项目蒸汽发生器排水和软水制备废水，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值后接入市政污水管网，最终进入城东污水处理厂处理。苏州金陵南林饭店有限责任公司滚绣坊20号改造工程锅炉排水和软水制备废水，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值后接入市政污水管网，最终进入城东污水处理厂处理。

2、苏州市会议中心集团有限公司道前街100号改造项目蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根8米高排气筒排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。苏州金陵南林饭店有限责任公司滚绣坊20号改造工程燃气热水锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根21米高排气筒排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。

3、合理布局各噪声源设备，采取隔声降噪措施，加强设备的日常检修和维护。项目建成后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝；交通干线一侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)4类标准,昼间≤ 70分贝,夜间≤ 55分贝。
4、一般固体废物须妥善处置或利用，不得排放。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
5、你公司应采取有效的环境风险防范措施和应急措施，防止各类污染事故发生。项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

6、项目排污口须根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

7、应按《报告表》提出的要求执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。
8、该项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。

四、根据区域总量平衡方案，项目实施后，污染物年排放量初步核定为：

苏州市会议中心集团有限公司道前街100号改造项目如下：

废水污染物（接管量）:蒸汽发生器排水和软水制备弃水:废水量≤484.8吨、化学需氧量≤0.0484吨。

废气污染物：有组织废气二氧化硫≤0.0864吨、氮氧化物≤0.1309吨、颗粒物≤0.0691吨。
苏州金陵南林饭店有限责任公司滚绣坊20号改造工程如下：

废水污染物（接管量）:锅炉排水和软水制备弃水：废水量≤756.9吨、化学需氧量≤0.0757吨。

废气污染物：有组织废气二氧化硫≤0.2341吨、氮氧化物≤0.3546吨、颗粒物≤0.1873吨。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。
六、你公司应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
七、苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境综合行政执法局负责该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的生态环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，生态环境影响评价文件须报重新审核。
苏州市生态环境局
2026年11月11日
（苏州市会议中心集团有限公司道前街100号改造项目项目代码：2607-320508-89-01-747809、苏州金陵南林饭店有限责任公司滚绣坊20号改造工程项目代码：2610-320508-89-01-792308）
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