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苏环评审〔2026〕34号


[bookmark: _GoBack]关于江苏森夏智能科技有限公司
年产12000吨高端漆包线项目（一期）
生态环境影响报告书的批复

江苏森夏智能科技有限公司：
你公司报送的《江苏森夏智能科技有限公司年产12000吨高端漆包线项目（一期）生态环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经研究，现批复如下：
一、项目基本情况。本项目位于大新镇新业路，总投资15000万元，购置漆包机、拉丝机等生产及辅助设备，通过拉丝、退火、吹干、涂漆、烘干固化、润滑、收线、检验包装的工艺年产高端漆包线5500吨。
二、根据你公司委托苏州远道环境技术有限公司编制的《报告书》（编制主持人：黄玲，信用编号：BH032523）结论和技术评估报告（苏英评估〔2026〕0523号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的生态环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：
（一）项目项目无生产废水，生活污水接管至张家港市给排水有限公司锦丰片区污水处理厂处理。
（二）项目涂漆过程以及漆箱产生的低浓度废气经“干式过滤”预处理后进入“沸石转轮吸附浓缩”,沸石转轮浓缩装置未吸附的废气单独通过28m高的排气筒排放；吸附浓缩的废气进入“RTO装置”燃烧处理后与天然气燃烧尾气合并通过28m高的排气筒排放。烘干过程产生的高浓度废气由烘干机内部密闭负压收集经设备自带的“一级催化燃烧装置”处理后，再进入“RTO装置”燃烧处理后与天然气燃烧尾气合并通过28m高的排气筒排放。苯系物、非甲烷总烃、TVOC、颗粒物、SO₂、NOX、执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022)表1、表2标准，二甲苯、酚类执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准。
（三）合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
（四）按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管理要求，防止产生二次污染。
（五）该项目实施后，建设单位应落实《报告书》提出的以厂界为起始点向外设置100米卫生防护距离的要求。此范围内无居民点以及学校、医院等敏感目标，以后亦不得建设居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。
（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告书》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排查突发环境事件隐患，按要求配备环境应急设备和物资。建设单位应对废水处理、废气治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号文）的要求设置与管理排污口，并按照相关文件规定在排污口附近醒目设置标志牌。
（八）按《报告书》提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。
四、该项目实施后，全厂污染物年排放总量初步核定为：
1、大气污染物（有组织）：VOCs≤2.4394t/a、颗粒物≤0.0927t/a、二氧化硫≤0.0324t/a、氮氧化物≤0.6059t/a、二甲苯≤0.0045t/a、苯系物≤0.0045t/a、酚类≤0.8663t/a;
2、大气污染物（无组织）：VOCs≤0.704t/a、二甲苯≤0.0013t/a、苯系物≤0.0013t/a、酚类≤0.25t/a。
五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告书》的内容和结论负责。
[bookmark: OLE_LINK3]六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，依法申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
七、苏州市张家港生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》送到苏州市张家港生态环境局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。
八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的生态环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，生态环境影响评价文件须报重新审核。


苏州市生态环境局
2026年11月9日





















（项目代码：2505-320582-89-01-933148）
[bookmark: PO_chaosong]抄送：苏州市生态环境综合行政执法局、苏州市张家港生态环境局。
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