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苏州市辐射环境空气吸收剂量率季度简报

2026年三季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。
监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率月均值均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。














附件
■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表

	序号
	自动站名称
	月份
	空气吸收剂量率（nGy/h）

	
	
	
	小时均值最大值
	小时均值最小值
	月均值
	平均值

	1
	南门站
	7
	115
	86.7
	89.5
	89.1

	
	
	8
	122
	86.9
	89.2
	

	
	
	9
	117
	86.8
	88.5
	

	2
	环保产业园站
	7
	128
	100
	104
	104

	
	
	8
	150
	100
	104
	

	
	
	9
	[bookmark: _GoBack]133
	102
	104
	

	3
	苏州生态环境局站
	7
	124
	83.3
	86.2
	85.3

	
	
	8
	117
	82.8
	84.7
	

	
	
	9
	130
	82.9
	84.9
	

	4
	锦溪街示范站
	7
	141
	96.6
	101
	101

	
	
	8
	150
	97.3
	102
	

	
	
	9
	150
	98.1
	101
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