
苏环建〔2026〕08第0008号
关于对苏州大学附属儿童医院景德路院区危

房拆除重建项目生态环境影响报告表的批复

苏州大学附属儿童医院：

你单位报送的《苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。本项目位于苏州市姑苏区景德路303号，项目主要建设内容包括：（1）拆除院区急诊楼、1号病房楼、2号病房楼等三栋危楼及附属建筑物，涉及建筑面积5191平方米；（2）原址重建急诊及医疗综合楼，其中地上建筑面积7037平方米、地下建筑面积3527平方米；（3）改造提升门诊楼局部区域，涉及建筑面积11692平方米。项目实施后，景德路院区床位数调整为497张。

二、根据你单位委托苏州远道环境技术有限公司（编制主持人：许瑜娜，职业资格证书编号：11353543511350151）编制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：
1、项目须实行雨污分流，传染区医疗废水经消毒预处理后，与医疗废水、生活污水、经隔油处理的食堂废水、喷淋废水、蒸汽发生器排水及软水制备浓水一起进入污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及2026年修改单中表2预处理标准后接入市政污水管网，进入城东污水处理厂处理。
2、严格落实《报告表》中提出的废气污染物收集及治理措施。合理设置油烟排放口，食堂产生的油烟须经国家认证的油烟净化装置处理后高空达标排放，废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准要求。污水处理站为地下式，废气密闭收集后采用喷淋净化装置处理，废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及2026年修改单中表3标准。蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根8米高排气筒排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。地下车库设置机械通风系统，及时通风换气，减少汽车尾气对周围环境的影响。

3、合理布局各噪声源设备，采取隔声降噪措施，加强设备的日常检修和维护。项目建成后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝；交通干线一侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)4类标准,昼间≤ 70分贝,夜间≤ 55分贝。
4、生活垃圾、一般固体废物、危险废物须分类收集。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。一般固体废物须妥善处置或利用，不得排放。须按《医疗废物管理条例》要求落实医疗废物的收集、暂存、运输和处置。医疗废物、污水处理站产生的污泥等危险废物委托具备危险废物经营许可证的单位进行处理，并严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物排放至环境中。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

5、你单位应采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，防止各类污染事故发生。项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

6、项目排污口须根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。
7、应按《报告表》提出的要求执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。
8、该项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。确因特殊需要必须连续作业的，施工单位应当取得我局夜间作业证明。加强施工管理，施工现场落实建筑扬尘治理“六个百分百”标准（即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、土方开挖100%湿法作业、施工场地地面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输），扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)表1标准。施工过程中产生的废水经预处理后回用，不外排；施工生活污水排入市政污水管网。施工建筑垃圾及生活垃圾送政府规定的地点进行处理，不得随意扔撒或者堆放。
四、根据区域总量平衡方案，项目实施后，污染物年排放量初步核定为：
废水污染物（接管考核量，本项目/全厂）:医疗废水和生活污水：水量≤93889.6吨/93889.6吨、化学需氧量≤23.4724吨/23.4724吨、氨氮≤2.8167吨/2.8167吨 、总磷≤0.7511吨/0.7511吨、总氮≤ 5.6334吨/5.6334吨；蒸汽发生器排水和软水制备浓水：水量≤253.5吨/253.5吨、化学需氧量≤0.0089吨/0.0089吨。
废气污染物（本项目/全厂）：有组织废气二氧化硫≤0.065吨/0.065吨、氮氧化物≤0.0985吨/0.0985吨、颗粒物≤0.026吨/0.026吨。
五、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你单位应当依照《排污许可管理条例》规定，及时办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
七、苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境综合行政执法局负责该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。 

苏州市生态环境局
2026年10月19日
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（项目代码：2302-320000-04-01-785074）
