
苏州市生态环境局文件
苏环建〔2026〕85第158号

关于对江苏都桐科技有限公司扩建磷酸铁锂
正极材料项目环境影响报告表的批复
	江苏都桐科技有限公司：

	你单位报送的《江苏都桐科技有限公司扩建磷酸铁锂正极材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目建设地点位于太仓市璜泾镇鹿河钱泾塘路32号（沙家泾路南侧、蒋家浜路东侧），采用再生修复技术处理锂电池正极材料磷酸铁锂形成锂电池正极材料产品，主要建设内容为新建锂电池正极材料再生利用生产线，建成后形成1.5万吨/年处理能力，具体产品方案按《报告表》内容设置——年产磷酸铁锂正极材料（磷酸铁锂再生黑粉）1.5万吨。该项目已取得太仓市数据局项目备案文件（备案证号：太数据投备〔2026〕565号，项目代码：2509-320585-89-01-993387。

二、根据你单位委托苏州市智水环境科研技术有限公司（编制主持人：董瑞英，职业资格证书管理号：03520250632000000145）编制的《报告表》（项目编号：g7h92u）的评价结论及技术评估报告（澄环评估〔2026〕13号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

1.严格落实水污染防治措施，按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水系统。项目清洗废水、实验废水、不含氟废气喷淋废水及初期雨水须收集后经厂内污水处理站处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1间接排放限值要求后，与纯水制备浓水、制冷机排水一并接管至璜泾镇工业污水处理厂集中处理。生活污水须收集经规范化排污口排入市政管网，委托璜泾污水处理厂集中处理。

2.严格落实大气污染防治措施。

（1）2号车间：除杂废气、压滤分离废气、闪蒸烘干废气经碱液喷淋+酸液喷淋装置（TA001）处理后与烘干天然气燃烧废气一并通过27米高排气筒DA001排放；快速烘干废气经喷淋塔（二级熟石灰乳化吸收塔）+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA002）处理后通过25米高排气筒DA002排放；喷雾干燥废气经布袋除尘器（TA003）处理、修复再生（煅烧）废气经布袋除尘+喷淋塔（二级熟石灰乳化吸收塔）+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA004）处理，上述废气与喷雾干燥天然气燃烧废气一并通过27米高排气筒DA003排放。

（2）3号车间：检测废气经碱液喷淋（TA005）处理后通过25米高排气筒DA004排放。 

（3）4号车间：快速烘干、修复再生（煅烧）废气经布袋除尘+喷淋塔（二级熟石灰乳化吸收塔）+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA006）处理后通过25米高排气筒DA005排放；小型综合生产线废气经喷淋塔（一级熟石灰乳化吸收塔）+干式过滤+二级活性炭吸附装置（TA007）处理后通过25米高排气筒DA006排放。

须按《报告表》要求填放、更换活性炭并做好台账记录；投料、下料、破碎及包装废气经布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，须加强管理，控制全厂无组织废气排放对环境的影响。废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求。项目建成后以厂界为执行边界设置50米的卫生防护距离，在此范围内不得建设任何环境保护目标。项目不得设置任何燃煤（油）锅炉设施。

3.选用低噪声设备，高噪声设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物必须委托具备危险废物处置经营许可证的单位进行处置，加强危险废物的收集、运输过程的环境管理。本项目危险废物在厂内的贮存应符合《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2023）等文件的规定要求，防止产生二次污染。 

5.建设单位应按《报告表》要求严格落实各类风险防范措施，建立隐患排查治理制度等应急管理规定，防止生产过程中、储运过程及污染治理设施事故发生。

6.该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

7.项目排污口须根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

8.建设单位应按报告表提出的要求执行环境监测制度，编制自行监测方案，监测结果及相关资料备查。

9.本项目建设施工期须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。

四、根据项目区域总量平衡方案，本项目实施后，全厂污染物排放总量初步核定为（单位：吨/年）：

有组织大气污染物：颗粒物0.704537、VOCs0.497085，二氧化硫0.2、氮氧化物0.305372；

水污染物（接管量/外排量）：生产废水总量12497，COD 1.39966/0.62395、氨氮0.15216/0.0159、总氮0.15522/0.04771、总磷0.01771/0.00199。

该项目最终允许污染物排放总量以排污许可证核定量为准。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你单位应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、苏州市太仓生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。苏州市太仓生态环境综合行政执法局不定期抽查。

八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。 

                                 苏州市生态环境局
   2026年10月13日 
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