[bookmark: OLE_LINK1]





苏环评审〔2026〕35号


关于江苏省太湖流域太湖东片排涝工程
一期（浏河江边枢纽工程）
生态环境影响报告书的批复

苏州市水务局：
你单位报送的《江苏省太湖流域太湖东片排涝工程一期（浏河江边枢纽工程）生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：
一、项目基本情况：建设项目位于太仓市浏河与长江交汇口处，为移址扩建工程，新建节制闸规模为总净宽84m，配套鱼道规模2m×52m，泵站规模为300m3/s，设计排涝流量865m3/s，新建船闸规模18m×210m×4.0m；实施北港堤达标工程，包括0.7km浏河北港堤防洪达标建设和汤泾闸站改建工程（改建净宽16m节制闸、新建25m3/s泵站）；结合枢纽布置新建3m3/s水库补水泵站及1200m输水管道，保障咸潮上溯期间浏河水库供水安全；相关影响工程包括赔建1处公务船舶停靠点（115m×80m）、锚地1处。移建枢纽工程后，拆除老船闸，现状船闸恢复水面，满足防洪及通航安全，配套实施Ⅴ级航道桥赔建，保障浏河两岸道路正常通行。
二、根据你单位委托南京国环科技股份有限公司（统一社会信用代码：91320100339348292G）编制的《报告书》（编制主持人巫丽俊，职业资格证书管理号：07353243507320237）结论及技术评估报告（澄环评估〔2026〕25号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的生态环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：
（一）强化工程建设生态环境保护管理。在该工程初步设计阶段应当依据《报告书》和批复进一步细化生态环境保护措施，在生态环境保护篇章中落实生态保护和环境污染防治的各项措施，将生态环境保护投资纳入工程概算。在施工招标文件、施工合同中明确生态环境保护条款和责任。
（二）严格落实水环境保护措施。落实《省生态环境厅关于印发防范清淤疏浚工程对水质影响工作方案的通知》（苏环办〔2021〕185号）相关要求，以及《报告书》提出的施工期各项水污染防治措施，减少工程建设期间对水体的影响。施工期生活污水按《报告书》要求妥善处理，南侧施工营地生活污水依托所在区域市政污水管网接入浏河污水处理厂，北侧施工营地生活污水采用槽罐车运至污水处理厂；营运期管理所生活污水采用槽罐车运至污水处理厂处置，待污水管网建成后，应接入市政污水管网。污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准。船舶的生活污水、含油污水由合规单位收集处理，不得向外环境排放。施工废水经收集沉淀处理后回用于施工车辆、机械设备及场地清洗，参照执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)。
（三）严格落实大气污染防治措施。严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”相关要求。合理布置施工现场，采取优化施工工艺，强化施工管理，严格落实非道路移动机械的管理要求。采用商品混凝土，施工场地不设置混凝土拌和站；注意控制施工扬尘，实施裸土覆盖，运输车辆的车厢应配备顶棚或遮盖物，合理布设材料堆场，施工现场应设置不低于2.5米的围挡，合理安排施工时间，避免大风天气地面作业；料场设置围挡，实施表面覆盖，加强日常洒水降尘。施工场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1限值，SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。
（四）严格落实噪声防治措施。选用低噪声施工方式和机械，合理布置施工场地，高噪声设备应尽量远离声环境敏感点，避免在同一地点安排大量动力机械设施，并应在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障；合理安排施工作业时间，若因生产工艺要求及其他特殊情况需在夜间进行施工作业的，应当事前取得行政主管部门的同意，并在施工现场外明显处或居民小区进行公告。加强设备维护和管理，避免设备非正常运行。施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。
（五）落实固体废物及土方处理处置措施。施工期中产生的固体废物应及时收集清运至主管部门指定地点，严禁乱丢乱弃；生活垃圾应定点分类收集存储，由环卫部门定期统一处理。固体废弃物的场内堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定，委托有相关技术能力单位外运处置；危险废物须交有资质单位规范处置。建筑垃圾等均应纳入城市统一消纳体系，运至行政主管部门指定地点统一处置。
（六）落实生态环境保护措施。严格执行国家、省、市关于生态保护红线、生态空间管控区域等相关保护规定，进一步优化工程设计、施工布置，严格控制施工作业范围，合理布局施工场地，减少对地表扰动和植被破坏；合理安排施工进度，尽量缩短施工时间，优化施工时段，减小对生态环境的影响。施工结束后及时开展生态恢复、绿化工作，减缓对沿线生态环境的影响。落实《报告书》提出的各项水土流失防治措施和植被恢复等生态修复措施。
（七）规范制定环境监测计划并落实，确保水质满足区域水环境功能要求。施工期间应加强相关国考断面的水质监测、底栖动物监测等，采取相应措施确保断面水质不下降，一旦发现异常，应立即停止施工。施工过程中如遇土壤、底泥等污染问题，应立即停止施工，上报当地生态环境部门，妥善处理后方可继续施工。
（八）落实《报告书》提出的环境风险防范措施、应急措施和环境风险防控体系，建立完善的监控、监测及报警系统，开工前制定施工期突发环境风险应急预案。加强施工期管理，定期排查环境安全隐患并落实防范措施。
（九）本工程如涉及核与辐射内容应按规定另行报批。
（十）工程建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告书》的内容和结论负责。
五、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
六、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的生态环境影响评价文件。自批准之日起超过5年，该项目方开工建设的，其生态环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。


苏州市生态环境局
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（项目代码：2602-320000-04-01-419129）
[bookmark: PO_chaosong]抄送：苏州市生态环境综合行政执法局、苏州市太仓生态环境局。
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