**2019年2月苏州市环境信访热点问题处理情况信息公开**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 群众投诉问题 | 处理情况 |
| 1 | 张家港 | 港峰海绵厂噪声扰民问题 | 现场检查发现，主要是该厂粉碎机故障，导致生产时噪声较大，影响周边环境。张家港市环保局责令企业立即修复粉粹机，后续检查时该机器已修复，也无明显噪声扰民现象。联系举报人，举报人表示认可。 |
| 2 | 张家港 | 永兴精漂厂排污口化学需氧量数据超标问题 | 检查时发现，该厂已将污水接管至保税区胜科水务处置，但企业在线监控设施超标报警未及时修改，导致上述问题产生。张家港市环保局已要求企业立即联系环保局科技信息科，将在线仪超标报警上限进行修改，后续检查时发现，该在线仪报警上限已修改。 |
| 3 | 张家港 | 古德乐排放黑烟 | 现场检查时未发现该公司冒黑烟情况。后期多次在该区域巡查时均未发现冒黑烟现象。张家港市环保局工作人员已将手机号码告知举报人，如有相关环境信访问题可第一时间电话联系。同时接下来将继续加大对该公司的监管，一旦发现环境违法行为将严肃查处。 |
| 4 | 张家港 | 霍尔森五金机电厂排放污水问题 | 经查，该公司生产过程中原研磨工段露天生产，废水外溢造成污染。据此，张家港市环保局已立案查处，目前该公司已将研磨工段搬迁至车间内部，研磨废水循环回用。举报人表示认可。 |
| 5 | 张家港 | 安徽鑫德钙业有限公司粉尘污染问题 | 经查，该公司租用精尔锐工具厂的厂房用于石灰石仓储及装卸，无相关环保审批手续。据此，张家港市环保局已立案查处，该公司现场负责人表示，不再在现址进行生产，且公司将搬迁并按要求办理相关环保审批手续。举报人表示认可。 |
| 6 | 张家港 | 江苏亿金环保科技有限公司异味问题 | 经现场调查核实，该企业主要从事机械加工生，并配套有喷漆工段，无相应的废气处理设施。张家港市环保局现场检查时未发现企业的喷漆行为，但企业表示之前确有过喷漆，并承诺将立即停止喷漆工艺。后经跟踪，该企业已拆除了相应的喷漆设备。举报人表示满意。 |
| 7 | 张家港 | 杨舍泗港中港锯材厂噪声问题 | 经查，企业的一个蒸汽管道阀门损坏，导致蒸汽放空时噪声过大。张家港市环保局工作人员现场责令企业负责人立即采取有效隔音措施，经过近一个小时的抢修，蒸汽阀门修复完成。周边群众对处理结果表示满意。 |
| 8 | 常熟市 | 董浜镇创美工艺厂房噪音大，附近居民无法入睡 | 经查，创美工艺（常熟）有限公司位于常熟市董浜镇华美路18号，主要从事冲压件的生产制造。该公司主要噪声源是新建钣金件100万件和钣金件生产用装备500套项目配套的除尘设施，该噪声源位于厂区东面，其北面厂界外有居民区。该公司于2018年12月下旬对除尘设施实施安装完成了隔音房，2019年1月2日，常熟市环境监测站对该公司厂界噪声进行了监测，监测结果符合相应的厂界环境噪声排放限值。常熟市环保局将会同董浜镇继续加强对该企业的环境监督，督促其加强管理，进一步落实隔声降噪措施，切实减少对周边居民的影响。 |
| 9 | 常熟市 | 支塘镇204国道林园路4号枫林五金厂废气 | 常熟市枫林五金有限公司位该单位建有2条喷涂线、6台压制机、3台加工中心等生产设备，每条喷涂线均配套一台水喷淋及活性炭吸附装置，各分别设置1个排气筒。常熟鑫铄金属科技有限公司租用常熟市枫林五金有限公司北侧厂房，建有1条喷涂线，配套水喷淋及活性炭吸附装置，设置有1个排气筒。常熟市环保局对上述2家企业进行了现场检查，检查时企业喷涂线均不在生产。检查发现常熟市枫林五金有限公司产生的危废种类有废活性炭、废喷淋液、废漆桶、废溶剂、废漆渣、废切削液及废机油，而该单位无法提供其中废切削液及废机油申报转移记录。常熟鑫铄金属科技有限公司无法提供建设项目环保审批手续。常熟市枫林五金有限公司未按规定申报登记废切削液及废机油，涉嫌环境违法，对此常熟市环保局已立案处理。对于常熟鑫铄金属科技有限公司建设项目无环保审批手续的行为，已移送支塘镇综合执法局进行处理。 |
| 10 | 常熟市 | 尚湖镇颜巷村常熟尚湖镇颜巷村汽修厂颜巷村村委会旁边的汽车修理厂，每天废机油倾倒在河里和马路上；厂房里面还有复合布散发着胶水味道，废料都倾倒在旁边河道 | 经查，颜巷村村委会旁边的汽车修理厂营业执照核准名为常熟市尚湖镇勇成汽车维护服务部，该服务部主要从事三类汽车维修。常熟市环保局会同尚湖镇进行了现场检查：常熟市尚湖镇勇成汽车维护服务部的维修汽车时产生的废机油收集于专用容器中，周边马路上及河道内均未发现废机油。该汽修部旁的厂房内未发现有复合布生产企业，未有明显胶水味道，河道内也未有废机油。常熟市环保局要求该汽修部及周边产房内的企业进一步规范处置各类工业固体废弃物。 |
| 11 | 常熟市 | 常熟苏源热电有限公司排放刺鼻烟雾和黑水 | 经查，投诉人反映的企业是常熟苏源热电有限公司，以及常熟苏源热电有限公司南侧的两个排口排放的水，这两个排口分别属于常熟鸽球印染有限公司和常熟市大义污水处理厂。检查常熟苏源热电有限公司、常熟鸽球印染有限公司、常熟市大义污水处理厂，各企业污染防治设施运行正常，在线仪数据正常，对排放水采样，经检测达标。常熟市环保局要求常熟苏源热电有限公司加强废气治理设施运行管理，确保废气稳定达标排放。 |
| 12 | 常熟市 | 常熟市梅里镇先锋村卢家桥高速公路噪声污染 | 经常熟市交通运输局调查处理：沿江高速公路属高等级公路，由沿江高速公路有限公司进行运营和管理，不受常熟交通公路管理部门的管辖。目前，沿江高速公路已被省交通厅列入拓宽改造计划，针对投诉人反映的情况，常熟市交通运输局将积极与沿江高速公路有限公司进行对接协商，尽力发挥属地部门作用，在上级部门开展沿江高速公路常熟段拓宽改造前期工作中，全力做好配合协调工作，使常熟段拓宽改造方案设计的更加科学合理，有效降低高速公路噪声给沿线群众生产生活带来的影响。 |
| 13 | 常熟市 | 虞山镇莫城东始村西南路128号鸣城静电粉末涂装有限公司环境污染问题 | 经查，常熟市鸣城静电粉末涂装有限公司位于常熟市莫城街道东始村，从事粉末涂装加工，有2条涂装线，该单位生产项目于2016年编制环境影响自查评估报告并完成备案。常熟市环保局执法人员会同莫城街道安环局环保科对该企业进行了突击检查，检查时该公司2条涂装线均在生产，未见举报中反映盐酸池，产生的废水经沟道收集后进入自建污水处理设施处理后排放到厂区西侧小河，检查时污水处理设施正在运行，废水正在外排，厂内排污口可见少量白色泡沫，经对该外排水采样监测，其pH值、化学需氧量、氨氮、总磷等污染物均达标，河排口未见明显白色泡沫。该单位烘房采用天然气加热，粉末喷涂废气经滤芯过滤后排放，其余工段废气均为无组织排放；该单位建有一台热洁炉用于挂具脱塑，使用柴油为燃料，配套水喷淋装置，检查时不在使用。根据该单位提供环境影响自查评估报告，该单位水处理污泥属危险废物，该单位虽已签订委托处置协议，但是未进行申报转移。根据现场检查情况，常熟市环保局已对该企业不按照国家规定申报登记危险废物的环境违法行为依法立案查处。 |
| 14 | 常熟市 | 常熟市力菱精细化工有限公司污水排放口pH值间断性超标排放。 | 经查，常熟力菱精细化工有限公司主要从事农药中间体及农药的研发及生产，生产废水经预处理后接管至常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司集中深度处理。该公司废水处理设施排放水池安装有化学需氧量、氨氮、pH值等自动监测设备，均与常熟市环保局联网。现场检查发现，该公司pH值在线仪因故障已更换，更换日期为2019年1月29日，更换原因为显示数据与输出数据不一致。现场检查时，pH值在线仪数据未见异常。现场对排放水采样，经常熟市环境监测站分析，无pH值超标现象。 |
| 15 | 常熟市 | 关于常熟市安定八组村民强烈反对在村民集中居住区建造物流园 | 投诉反映的物流园位于常熟市莫城街道安定村，现为安定停车场，总占地约50亩，拟建设项目为“常熟市服装城到达货配送中心”，主要用于物流到达配送，建设单位为“常熟市莫城街道安定村村民委员会”，该项目已完成环境影响登记表填报、备案。2019年2月20日，常熟市环保局执法人员会同莫城街道安环局环保科赴现场检查，该项目位于莫城街道安定村8组南侧，目前尚未开工建设。根据现场检查情况，常熟市环保局已要求莫城街道，统筹协调该项目的建设、运行，做好周边群众的沟通解释工作。 |
| 16 | 常熟市 | 常熟东南开发区管委会南面一条苏家滃河，一到放假就会河水发黑 | 会同高新区赴现场检查，发现银环路苏家滃桥下有一个化粪池，因该处地势较低，在河水水位较高时被淹，造成化粪池内生活污水漏入河道。下阶段，将由高新区相关部门对该处污水进行截流，避免污水继续进入河道的情况。 |
| 17 | 常熟市 | 常熟市辛庄镇旺倪桥村佰客材料有限公司异味扰民 | 经查，举报人反映的是常熟市伯克材料有限公司，该公司主要从事墙体材料的生产，该公司烧窑车间燃烧产生的废气经湿式脱硫除尘后高空排放，生产中产生的粉尘经收集后布袋除尘器处理，现场检查时配套的废气治理设施均在运行，要求该公司加强对废气治理设施的运行维护，确保废气达标排放。 |
| 18 | 太仓市 | 太仓市宏祥锅炉有限公司违法从事粉料装卸、仓储、运输等问题 | 经查，该处为太仓新城建筑材料货场，位于城厢镇银川路。该公司于2012年经太仓市环保局审批同意建设，该公司主要从事建筑材料的储存中转，该公司负责人表示太仓宏祥炉料有限公司租用其厂房进行储存生产作业。2019年2月14日太仓市环保局对该公司进行现场检查，检查时该公司不在生产。执法人员要求该公司严格落实环评批复的相关要求，改扩建项目需经我局审批同意建设后方可建设。该公司负责人表示愿意配合。 |
| 19 | 太仓市 | 太仓市双凤电镀污水处理有限公司总排口化学需氧量间歇超标问题 | 经查，太仓市双凤电镀污水处理有限公司位于太仓市双凤镇黄桥村，主要处理电镀区电镀废水，属于双凤镇集体企业。该公司于2017年3月底，经太仓市环保局审批同意，将污水处理后接入太仓市双凤污水处理厂。接管后，对该公司的COD排放标准按照国家规定的排放接管标准500mg/L进行监管。经与双凤电镀污水处理有限公司了解，350mg/L的指标要求是太仓市双凤污水处理厂与该公司的内控参数。另该公司表示，该公司于2019年1月25日，为了对污水站生化系统维护检修，接管至该公司污水站的生产车间全部停产，在维护检修期间，可能在操作过程中存在问题，造成COD超过350mg/L的现象。截止于2019年2月19日，生化系统恢复正常，COD排放指标已经稳定。针对该公司上述情况，太仓市环保局下达行政警示书，要求企业加强对污水处理设施的运行和维护，切实做到废水稳定达标排放，再一下阶段，太仓市环保局将加强对该公司的监管，一旦发现违法行为，将依法严肃处理。 |
| 20 | 太仓市 | 青瓦谭风机扰民 | 经查，声音主要来源于滨江花园酒店青瓦潭后面的空调风机。现场的噪声经监测，数值显示为52.6分贝。按照现行的国家标准《声环境质量标准》，该点位属于2类标准（居住、商业、工业混杂区），标准范围为60分贝以下。现场测试数值在标准范围内。太仓市环保局执法人员与镇环保办书面要求该单位负责人，加强日常环保管理工作，责令其做好噪声源的降声降噪措施，夜间10点以后注意关闭风机，切忌扰民。 |
| 21 | 太仓市 | 璜泾镇鹿河工业园江苏学泰印物有限公司有异味传出 | 经查，江苏学泰印务有限公司位于太仓市璜泾镇鹿河工业园，该公司主要从事专热转印膜项目，设计年产热转印膜8000万米。涂布、印刷、涂胶、搅拌过程均在半密封状态下进行，工作人员通过外部工作平台进行操作，在每个工段上方均安装集气收集装置，废气经集气罩收集后引入废气处理装置（浓缩吸附催化燃烧净化装置）集中处理，尾气通过15米高排气筒排放。太仓市环保局执法人员对该公司进行现场检查，检查时该公司在生产，废气治理设施在运行。执法人员现场要求该公司负责人加强对废气治理设施的日常维护和管理，确保达标排放。太仓市环境监测站在对该公司进行监督监测，结果显示达标排放。 |
| 22 | 太仓市 | 东泰聚合材料有限公司废气污染 | 经查，企业负责人称公司春节期间停产后于2019年2月14日恢复生产，举报中所述的2019年2月13日该公司并未生产。另太仓市环保局要求该公司继续加强管理，确保各污染防治设施正常运行，废气达标排放。 |
| 23 | 太仓市 | 港区龙江路上上海花园七浦塘生态公园附近空气中有臭味 | 经与举报人联系，其反映的主要是玖龙纸业的异味问题。太仓市环保局执法人员于2019年2月18日到现场检查时，该公司正在生产，废气治理设施正在运行，在厂区附近无明显异味。现场要求该公司加强对废气治理设施的管理和维护，确保废气达标排放。 |
| 24 | 太仓市 | 华能电厂2月7号、8号、9号生产时产生的煤灰吹到其家的场地上 | 经与举报人沟通，其反映的主要是华能电厂煤堆场的粉煤灰问题，现场检查时该堆场已安装防尘网和喷淋设施，因连续降雨现场未发现有明显煤灰扬尘问题。现场要求该公司加强日常管理。 |
| 25 | 太仓市 | 浏河镇上海申迈电机有限公司冲床作业时导致居民房屋震动 | 太仓市环保局于2019年2月11日上午10点前往举报人家中对浏河镇上海申迈电机有限公司产生噪音进行监测，监测结果为：52.5分贝，符合国家标准。随后太仓市环保局对浏河镇上海申迈电机有限公司进行检查，该公司于1978年成立，生产时间每天早上7点半至下午4点半，每周生产5天，每月生产约1000台电机。检查时发现该公司内有两台1250KN冲床生产时，由于该公司建厂较早，离居民区较近，噪声经检测达到标准，但生产时对周边环境有轻微影响。  太仓市环保局要求该公司立即对车间内噪声源进行降噪整改，合理调整生产计划，夜间不得从事生产，做好降噪工作，确保噪声达标排放，不得对周边居民产生影响。 |
| 26 | 太仓市 | 岳王农业园区菌菇厂正在向新港公路东西方向的河道排放污水 | 经查，举报人反映的企业为苏州华泰昌农业科技有限公司，企业污水主要是场地冲洗水及木屑堆场发酵渗滤液，该污水不外排河道，目前接管岳王污水处理厂。 |
| 27 | 太仓市 | 青田食品有限公司废水污染 | 太仓市环保局执法人员对与举报人联系后对举报人所提供的地点进行现场检查，该处为太仓市金仓湖食品有限公司，该公司污水接入城区污水处理厂。该公司由于新年前装有羊内脏的袋子堆放在厂区外来不及运输，由于下雨天雨水冲刷造成血水进入下水道，造成血水流出。太仓市环保局执法人员要求该公司对装有羊内脏袋子妥善收集，避免造成雨天冲刷血水流入下水道的情况。该公司负责人表示愿意配合。 |
| 28 | 昆山市 | 昆山花桥镇双华路金百辰金属科技有限公司气味、粉尘污染 | 经查，昆山金百辰金属科技有限公司主要从事汽车轮毂及汽车配件生产销售，现场检查时未在生产，无废气、废水外排。御林汽配（昆山）有限公司一条油性涂装线、一台轮毂镀膜机、两个打磨台正在生产，其他工段未在生产。油性涂装线相配套的废气处理设施（水喷淋+活性炭吸附）正在运行。一条粉体喷涂线、一台轮毂盐雾测试机正在报批，一套轮毂打样设备（一间喷房、一间烘房）已废除，准备拆除。废水处理设施正在运行，属间歇性排放，现场未在排水，未取水样。生产废水经处理达标后与生活污水一起接入市政污水管网。针对上述情况，昆山市环保局已要求企业严格按照环评审批要求组织生产，并落实各项污染防治措施。 |
| 29 | 昆山市 | 昆山开发区大通路411号西南方向有家工厂排放废气 | 经查投诉人所述企业为昆山市太祥金属表面处理设备有限公司，该公司主要从事电子零配件的表面处理作业，喷涂使用水性漆，喷涂废气经水淋幕+水洗塔+活性炭棉+活性炭吸附处理后排放，现场废气处理设施正常运行，但企业存在少量无组织废气收集不到位情况。昆山市环保局已要求该公司加强无组织废气收集处理，按照环评要求及时更换活性炭棉、活性炭等吸附介质，确保废气经收集处理后达标排放。后续昆山市环保局将加强对该公司检查力度，如发现其存在废气处理设施不正常运行或废气超标排放情况将依法处理。 |
| 30 | 昆山市 | 昆山市千灯镇国都化工昆山有限公司偷排废气、废水、固废。 | 昆山市环保局对国都化工（昆山）有限公司现场检查，该公司生活污水和生产废水经自建废水处理设施处理后接入千灯污水处理有限公司；现场检查时废水处理设施正在运行，排放口无水外排；该公司危险废物为废环氧树脂中间体、废环氧树脂、废滤料、废活性炭、废水处理污泥、废老化树脂，危险废物建有标志、标识，有转移审批手续；该公司生产废气经淋洗后接入RTO废气处理设施处理。现场检查时RTO正在运行，RTO炉温为804.4℃、801.8℃。现场检查时昆山市环境监测站对该公司废气进行监测。昆山市环保局将根据监测结果进一步处理。 |
| 31 | 昆山市 | 金业新材料科技（昆山）有限公司偷排废水，将一般工业固废与生活垃圾倒入本厂区一块空地进行焚烧及填埋 | 经查，该厂区内有两家公司。金业新材料科技（昆山）有限公司搬迁项目经昆山市环保局审批，该项目2006年生产至今未验收。昆山市启翔陶瓷材料有限公司年产氧化锆粉250吨、陶瓷机械零件50吨建设项目经昆山市环保局审批同意建设，该项目2016年9月29日通过昆山市环保局验收。金业新材料科技（昆山）有限公司生产工艺为原材料检验-配料-加热-半成品造粒-半成品破碎-过筛-细磨-造粒-检验-入库。金业公司产生的粉尘经布袋除尘设施处理后排放。金业公司无生产废水产生。启翔公司产生的地面清洗水及搅拌桶清洗废水收集至沉淀池处理后回用，现场检查时废水设施未在运行。昆山市环保局现场查实金业公司未经环保审批擅建气流粉碎机1套，对此昆山市环保局拟对金业新材料科技（昆山）有限公司进行立案调查。 |
| 32 | 昆山市 | 昆山市花桥镇苏州福镁塑业科技有限公司废气乱排，没有环保手续 | 昆山市环保局对苏州福镁塑业科技有限公司进行现场检查时企业不在生产，有一台注塑机正在维护，企业已向花桥安环局报备。未发现投诉人反映的企业至今还在再生产，废气乱排等现象。昆山市环保局环境监察人员已要求企业严格执行环评及审批意见，落实污染防治措施。下一步我昆山市环保局将对该企业加大执法检查力度，一旦发现有环境违法行为，将从严查处。 |
| 33 | 昆山市 | 昆山市千灯镇支浦路16号佑启汽车零部件有限公司环境污染 | 昆山市环保局2019年2月19日到千灯镇支浦路16号检查，经查，昆山佑启汽车零部件有限公司已搬迁，现场已无昆山佑启汽车零部件有限公司生产设备。 |
| 34 | 昆山市 | 昆山市淀山湖镇双马路88号华为纳精密工具有限公司夜间偷排工业废水 | 经现场检查，华伟纳精密工具（昆山）有限公司主要生产工艺为棒料-切断-焊接-粗磨-精加工-清洗-烘干-退磁-包装入库。 该公司产生的粉尘经布袋除尘处理后排放；清洗剂循环利用，清洗工段产生的含油废液当危废处理，危废有转移审批手续，现场未发现有投诉人所述的偷排现象。昆山市环保局已警示该公司按照环保审批及意见执行，确保污染物达标排放。 |
| 35 | 昆山市 | 昆山市千灯镇机场路188号机床噪声太大 | 经查，昆山市千灯镇机场路188号工厂是一个铝制品打磨作坊，该作坊无环保审批手续。对此昆山市环保局现场已警示该作坊未经审批不得从事生产。昆山市环保局后督察检查时，现场已清空。 |
| 36 | 昆山市 | 昆山市巴城镇石牌长发路399号正昌机电维修有限公司室内开放喷漆，废气排放不达标，环保设备不符合要求 | 经查，昆山正昌机电维修有限公司未经环境保护行政主管部门审批同意，擅自在巴城镇长发路399号3号房从事电机维修，主要生产工艺为：待维修的电动机-拆解-清洗-浸漆-烘干-组装-喷漆-出货，其中浸漆、烘干工段未建设配套的废气治理设施，清洗工段产生的废水未经收集处理直接排放至厂区生活污水井中。厂区内油漆空桶露天堆放，现场无危险废物识别标志，无“三防”措施。针对检查中发现的问题，执法人员现场开具了行政警示告知书，并要求该公司立即停止违法行为，建设项目需要配套的污染防治设施经验收合格后方可投产。下一步，针对公司存在的环境违法行为将立案处罚。 |
| 37 | 昆山市 | 门科电力设备昆山有限公司油漆没有经过设备处理直接排放 | 经查，门科电力设备(昆山)有限公司位于昆山市张浦镇俱进路333号，专门生产变压器用散热器，建设项目未通过环保验收。公司建设有浸漆槽2个、淋漆房1间等设备，检查时上述机台未在作业，浸漆、淋漆工段均配套建设有大气污染防治设施。昆山市环保局沿厂区四周及生产车间内进行巡查，均未发现投诉所述“室内喷漆，室外喷漆”情况，地面无喷漆痕迹。针对检查中发现的公司长期未进行环保验收的违法行为，昆山市环保局已根据《建设项目环境保护管理条例》相关条款，依法立案处理。 |
| 38 | 吴江区 | 银余装饰喷漆污染严重 | 接到信访后，汾湖环保科工作人员至所涉地址进行检查，查实银余装饰内建设有喷漆生产设备，但现场未在生产。汾湖环保科已现场责令该单位立即拆除喷漆设备，不得进行喷漆作业。该单位负责人承诺将于近期拆除到位。 |
| 39 | 吴江区 | 群众反映鲈乡一区9幢附近有臭味 | 经走访调查，群众反映的异味为小区内一臭豆腐作坊熬制臭豆腐汤汁产生的，现场检查时吴江区环保局执法人员已责令其不得异味扰民。目前该臭豆腐作坊已向社区工作人员承诺将于近期搬离。 |
| 40 | 吴江区 | 群众反映垂虹路店铺油烟扰民 | 经调查，群众反映垂虹路店铺为几家餐饮店，这几家店在日常经营过程中有油烟产生，现场检查时吴江区环保局执法人员已责令该些餐饮店严格按照相关法律法规要求安装使用油烟净化设施，减少油烟扰民现象 |
| 41 | 吴中区 | 英诺公司违法处理危废，车间异味严重 | 经查，苏州英诺复合材料有限公司主要从事离型膜、胶粘制品的复合加工。吴中区环保局于2017年6月发现该公司违规处置一批危废，已对此次环境违法行为进行了行政立案处罚。英诺公司已于2018年2月停止涂覆工艺的生产加工，该工艺已转产至安徽新厂，现址仅从事裁切工艺。2019年2月14日再次检查时，厂界已无异味。针对投诉人新提供的证据材料，吴中区环保局正在进一步核查中，如有最新进展，将及时与投诉人进行沟通联系。 |
| 42 | 吴中区 | 苏州宝立德电机有限公司生产时排放刺鼻气味 | 经查，苏州宝立德电机有限公司主要从事电机生产加工，废气主要来源于线圈浸漆烘烤工艺，配套有废气处理设施，采用活性炭吸附处理工艺，现场检查时设施运转正常，无明显异味，吴中区环保局现场约谈了该企业负责人，要求其加强废气处理设施日常维护和管理，确保废气达标排放，吴中区环保局执法人员将加强对该公司的日常监管。 |
| 43 | 吴中区 | 木东路到底采莲村采莲苑边上亿瑞电器，喷漆味道很大扰民 | 经查，投诉人反映的企业名为苏州亿瑞电器有限公司，主要从事塑料件表面喷涂。该企业喷涂线均配套有废气收集处理设施，废气经活性炭及水幕处理后排放。吴中区环保局现场约见企业负责人，要求其对废气处理设施定期维护检查，定期更换活性炭，确保废气处理设施正常运行，减少甚至避免扰民。 |
| 44 | 吴中区 | 甪直镇水产市场向北50米有两个管道在放黑水 | 接信访投诉后，吴中区环保局执法人员立即与投诉人联系确认，并由投诉人现场指认。现场投诉人表示暂时没有废水外排。根据投诉人描述的位置，吴中区环保局执法人员在相应的厂区内发现一生活污水化粪池，怀疑为化粪池污水外溢。吴中区环保局已要求属地甫里村委会立即对该化粪池进行清理修缮，并维护好周边河道的生态环境。 |
| 45 | 吴中区 | 苏州新韵贸精密机械有限公司无证进行加工、喷涂、排放废气等经营活动 | 经查，苏州新韵贸精密机械有限公司成立于2018年12月21日，并于2019年2月11日更名为蒋韵电子科技(苏州)有限公司，地址位于甪直镇长虹南路68号4幢，该地址也为苏州茂祥科技电子有限公司的注册厂址。苏州茂祥科技电子有限公司成立于2004年，2014年从凌港路搬迁至该地址，办理搬迁环评，于2014年取得环保审批。企业喷涂产生的废气经水喷淋＋活性炭吸附后高空排放，企业注塑产生的废气经活性炭吸附后排放。现场检查时，企业由于纠纷不在生产，相关生产设备及废气处理设施均未发生变化。吴中区环保局现场约见蒋韵电子科技(苏州)有限公司负责人，要求其相关设施设备在投入生产时，喷涂及注塑尾气须经有效处理后，达标排放。 |
| 46 | 吴中区 | 太扬塑胶再次排放农药味废气 | 经查，投诉人反映的太扬塑胶电子（苏州）有限公司，主要从事生产塑料件，有相关环保手续。企业注塑废气配套水喷淋+活性炭吸附处理后高空排放，检查时废气处理设施正在运行。吴中区环保局将加强对该涉气企业的监察力度，依法严厉打击环境违法行为，努力提高人民群众的满意度。 |
| 47 | 相城区 | 来访反映渭塘镇盛泽荡村承租的一块地，有人将垃圾、废料、工厂废桶填埋在土里，还有周边有企业将污水排到田里。 | 经相城区环保局监察大队会同渭塘镇环保只对投诉人反映区域现场检查，经查，投诉人反映的原租用做农场地块已废弃两年多，杂草丛生，有部分生活废弃物散落，围墙内的沟渠水面长满浮萍，浮萍下水质外观尚清澈，未见有黑臭废水满沟道现象，现场对农场东南角杨家滩大溇里河进行了采样，经环境监测站监测，监测数据显示：达到地表水V类水标准。据村委会介绍，几年前曾经有过部分生活垃圾堆放所租用地块附近，当年很快清理掉。现场检查时，原填埋地已清理过，未见固体废弃物。关于投诉人反映的企业排放废水问题，检查当天因企业已放年假，不在生产，检查当时未发现企业围墙外有废水排放痕迹，待年后企业恢复生产将对该企业进行检查。 |
| 48 | 相城区 | 反映相城区渭塘镇澄阳路3336号有企业污水乱排，废弃油漆桶乱扔，废弃润滑油乱捯，喷漆废气直排造成周边环境油漆味道超重 | 经查，投诉人反映的企业为苏州市神州塑业有限公司，检查当时，该企业处于停产状态。检查当时，该企业废油漆桶堆放于仓库内，且已与苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司签订危废委托处理协议。现场已要求该企业加强管理，做好废气配套处理设施维护保养，确保正常运行；危险废物必须规范贮存、处置。 |
| 49 | 相城区 | 相城区高铁新城秦龙港路空地上有施工噪声 | 经查，2019年2月19日晚，有施工单位在投诉区域进行围挡安装，目前已结束安装。2019年2月25日下午1时左右，高铁新城环保部门已将调查结果告知投诉人。投诉人表示满意 |
| 50 | 相城区 | 康元路999号下水道的水排在路面，有恶臭 | 2019年2月19日澄阳街道环保中队对投诉人反映的地点进行现场检查，经查为苏州正茂食品有限公司下水管道堵塞，导致污水渗出，发出异味。现场已要求该企业，立即排查堵塞原因，做好疏通工作，并加强日常管理。2019年2月19日16时30分澄阳街道环保中队电话联系投诉人，将“调处结果”反馈给投诉人，投诉人表示满意、理解 |
| 51 | 相城区 | 相城区苏虞张漕湖大厦内部有路面改造，破碎机噪声 | 接诉后，漕湖街道环保中队赴现场进行检查。该工程为大厦路面水池破碎后做硬化，破碎工程约这周结束。现场已告知施工负责人按施工要求规范施工 |
| 52 | 相城区 | 相城区黄埭东桥长康小区社区办公室西面有家苏州钢盈不锈钢有限公司噪声扰民 | 经与投诉人联系，投诉人反映的企业是苏州明睿威尔新型材料有限公司。检查发现投诉人反映的噪音是由该公司东侧围墙边真空泵发出的噪声，黄埭镇综合执法局已要求企业对该真空泵采取相应的降噪防护措施，并在生产时关闭厂房东侧门窗，减少噪声对周边环境的影响 |
| 53 | 相城区 | 昌盛真空热处理厂排放刺激性臭气 | 经查，投诉人反映为苏州昌盛精密模具有限公司，检查时未发现现场有相关塑料味和金属味。现场已要求企业加强管理，确保废气达标排放。 |
| 54 | 相城区 | 相城区渭中路珍珠湖小学附近有焦塑味道 | 接到投诉后，联系投诉人称近日无该情况。已告知投诉人该情况疑似为村庄居民燃烧废塑料现象，渭塘环保中队与该区域相关村委将加强巡查力度，近期巡查中均未发现烧塑料现象 |
| 55 | 高新区 | 火炬路30号汽车修理单位每天9:00开始噪音扰民 | 经狮山横塘街道环保办现场查看，火炬路30号为苏州市友国汽车维修有限公司，该公司厂房北侧有一个喷漆房的排气筒，喷漆房工作时该排气筒外侧铁皮震动发出声音，现已要求该公司立即对排气筒进行维修保养，避免扰民。 |
| 56 | 高新区 | 苏州亿利达印刷有限公司所有危废及化学品没有委托第三方处理随便丢弃 | 经查，投诉人所反映的企业为“苏州市亿利达印刷有限公司”。该企业位于通安镇同心路9号，于2018年9月搬迁至现址并投入试生产。企业生产工艺为制版→印刷→折页→覆膜→模切→胶装→打包，在CTP制版机清洗过程中会使用显影液清洗PS板，每月使用显影液4桶（25公斤塑料桶），使用后产生的废显影液每月约2桶，目前有10桶存放在公司的临时堆场内。经查，该企业尚未办理危废转移手续，针对车间内印刷机、切纸机、折页机等设备，企业未办理环保审批手续，目前，该企业因未批先建已被立案，有关处罚流程正在进行中。该企业已承诺未经环保审批不得从事生产，表示正在与有危废处置资质的单位洽谈危废处置事宜，并将进一步完善企业的危废堆放场所。高新区环保局将持续跟踪此事，经与投诉人电话联系将调查处理结果反馈，其表示满意。 |
| 57 | 高新区 | 通安镇华金路与西塘路交叉口有企业排放刺鼻废气,要求查处 | 经查，排放废气的企业为“南野金属材料（苏州）有限公司”，据了解，目前公司生产车间有机废气收集处理方案已初步确定，将于近日签订正式合同；锻造车间电炉废气收集处理方案已确定，将于3月底前完成整改，现场已要求该企业严格加强管理。高新区环保局将持续跟踪企业整改进程，确保企业按时完成整改，同时也将加强针对该区域的环境监管，努力提升该区域的环境空气质量。 |
| 58 | 高新区 | 新升新苑北门享旺东北烧烤油烟扰民 | 经查，新升新苑北门有一家亨旺东北烧烤，目前该烧烤店营业执照和食品经营许可证齐全，该烧烤店有一台自带油烟净化处理的烧烤炉，排烟管道经楼顶向商业街外侧方向排放，现已要求烧烤店定期清洗油烟净化器，做好相应清洗台账，避免扰民，环保办将密切跟踪处理。 |
| 59 | 姑苏区 | 苏州市太湖牧业有限责任公司异味扰民 | 姑苏区环保局现场检查，该单位已投入使用封闭式装卸生猪仓栏，由露天卸生猪改为室内卸生猪。卸猪平台进出口已安装两扇封闭隔绝门，及时清洗车间地面，已建造内部通风管道，有利于恶臭的治理，同时该单位在水喷淋和活性碳吸附的基础上升级了臭气收集处理设施，新增低温等离子去除异味装置和UV光氧分解装置，提升吸附效果。现场负责人解释 2019年1月更换了活性炭吸附材料并由原来的半年更换缩短到每季度进行定期更换。2019年第一季度，姑苏区环保局委托了第三方监测机构对该单位生产时段臭气排放情况进行了监督性监测，结果显示该单位厂界无组织排放废气均达到《恶臭污染物排放标准》表2标准。待宰车间废气有组织排放臭气浓度、屠宰车间废气有组织排放臭气浓度均达标。相城区环保局将进一步加强对太湖牧业有限责任公司执法检查和后督查力度，加大不定期进行监督性监测频次，健全长效管理，督促该公司确保除臭设施正常运行，避免对周边产生影响。 |
| 60 | 姑苏区 | 东大街284号人力资源大院油烟、噪声扰民 | 经查， 大院人力资源部门负责人表示，未在大院内设置饭堂，工作人员自己叫餐，没有24小时开机设备。通过在大院附近摸排，其围墙边上（东大街278号）有一家餐饮店，执照名称：姑苏区汇海川面馆。检查发现，该餐饮单位有3个直排风扇，面向大院停车场排放；厨房位于彩钢板搭建小房屋内，安装油烟净化器，通过软管高空排放。该餐饮店老板解释，营业到夜间12点。姑苏区环保局工作人员现场向老板发出了行政处理通知书：要求立即停止油烟直排行为，拆除3个直排风扇，封堵洞口。姑苏区环保局再次上门检查，该面店已经拆除三个直排风扇，安装了玻璃窗。 |
| 61 | 姑苏区 | 美团外卖悬桥巷临顿路口的苏州小吃（联通公司东侧）油烟直排，脏乱差 | 经实地查看，该地址挂有“苏州小菜”招牌，实际该处为美团外卖员工休息点，无任何灶具及生产加工器具。 |
| 62 | 姑苏区 | 苏州中裕餐饮有限公司油烟扰民 | 经实地查看，照片中的油烟排口为苏州中裕餐饮有限公司（招牌名为胖哥俩肉蟹煲）所有，油烟经油烟净化装置处理后排向万达广场B座东侧。苏州中裕餐饮有限公司及万达物业表示将立即整改，将油烟排口接至公共烟道。姑苏区环保局将督促该单位在后期经营活动中正常使用油烟净化装置，定期清洗油烟净化装置，减少对周边环境的污染 |
| 63 | 姑苏区 | 苏州市长城浴室用破旧锅炉烧劣质煤，污染环境 | 现场查实，该单位为苏州市平江区长城浴室，位于桃花坞大街89号，经营范围：淋浴、浴池、桑拿浴服务。姑苏区环保局会同拙政园片区综合执法大队以及平江街道对该单位进行了联合执法，没收锅炉一台。姑苏区环保局和拙政园片区综合执法大队以及平江街道将不定期对该单位进行后督察，做好相关工作，减少对周边环境影响。 |
| 64 | 姑苏区 | 桃花坞大街38号小区外，沿桃花坞大街一排餐饮店油烟扰民 | 现场查实，该处共有6家餐饮单位，分别为姑苏区苏秋萍餐饮店，招牌名为姥娘麻辣烫；姑苏区贵运饮食店，招牌名为万里香烧烤龙虾；姑苏区何川四川饭店，招牌名为四川饭店；姑苏区王学青小厨店，招牌名为王记小厨；姑苏区塔影春面饭店，招牌名为东海棠饭店；姑苏区朱老板羊肉店，招牌名为藏书小朱羊肉。6家单位均有营业执照及餐饮服务许可证，根据各业主提供房产证信息显示，该处房屋规划用途为非居住。姑苏区苏秋萍餐饮店，姑苏区贵运饮食店，姑苏区何川四川饭店，姑苏区王学青小厨店，姑苏区塔影春面饭店，5家单位均已更换一体式油烟净化装置（型号：KLJ-YTJ-12型复合式油烟净化一体机）。现场各业主提供中国环境保护产品认证证书（证书编号：CCAEPI-EP- 2016-305）和认证检测检验报告。其中姑苏区朱老板羊肉店北侧（朝向居民一侧）有一排风扇及静电式油烟净化装置。针对原油烟管口，各单位负责人承诺三天内立即联络人员封堵排口，减少对居民影响。根据《饮食业油烟排放标准》规定安装油烟净化装置并正常使用视同达标。姑苏区环保局将加强对该单位的执法后督查，督促该单位在后期经营活动中正常使用油烟净化装置，定期清洗油烟净化装置，减少对周边环境的污染。 |
| 65 | 工业园区 | 反映苏州工业园区吴浦路36号振中汽车配件有限公司异味扰民问题 | 苏州工业园区振中汽车配件有限公司（以下简称“振中公司”）位于苏州工业园区吴浦路36号，主要从事轴承热处理加工，生产工艺主要为网带炉加热、油淬、清洗、回火等，生产废气主要为油淬、回火工艺产生的有机废气和网带炉加热工艺产生的氨。园区国土环保局执法人员现场对振中公司废气排放情况进行检查。经查，该单位配套建有多套废气处理设施，其中油淬、回火工艺产生的有机废气经静电油污净化装置处理后排放；氨经高温燃烧处理后排放。检查时，该单位正在生产，配套的废气处理设施均处于运行状态，厂界未发现明显异味。后续国土环保局将加强对振中公司的执法力度，督促企业做好废气治理设施的日常维护及运行，确保废气达标排放，避免异味扰民。 |