
苏州市生态环境局文件
苏环建〔2026〕85第163号

关于对太仓市人民政府陆渡街道办事处实施
太仓智能制造片区水环境治理（一期）
项目环境影响报告表的批复
	太仓市人民政府陆渡街道办事处：

	你单位报送的《太仓市人民政府陆渡街道办事处实施太仓智能制造片区水环境治理（一期）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目建设地点位于太仓市高新区陆渡街道，实施太仓智能制造片区水环境治理（一期）工程，主要涉及腰泾（彭江泾-S339）、彭江泾（G15-白云渡大道）、南槽泾（腰泾-白云渡大道）、龙角浜（G15-白云渡大道）及黄泥泾（S339-上南泾）等5条河道，具体建设内容按《报告表》实施。该项目已取得太仓市数据局项目可研报告批复文件（文号：太数据投审〔2025〕221号、太数据投审〔2025〕230号，项目代码：2511-320585-89-01-796009）。

二、根据你单位委托苏州功欣科技有限公司（编制主持人：朱沈焱，职业资格证书管理号：03520250632000000150）编制的《报告表》（项目编号：w29g4i）的评价结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

1. 合理选择施工场地、临时道路、材料堆场等临时占地，尽量在沿道路红线范围内布设；对施工中遭到破坏的土地，工程结束后应尽量恢复原有土地功能，及时采取生态修复措施，减少对沿线生态环境的影响。

2.落实大气污染防治措施。严格控制施工期施工扬尘、运输扬尘、机械设备废气、汽车尾气和河道清淤产生的恶臭废气污染，并在明显异味时喷洒除臭剂。施工期清淤淤泥由槽罐车密闭运输，现清现运，本项目不设置淤泥堆场及排泥场。施工期废气排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求。

3.严格落实噪声防治措施。选用低噪声施工机械和作业工艺，在环境保护目标附近施工应采取有效降噪措施，禁止高噪声机械夜间作业，合理安排作业时间。施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。

4.落实水环境保护措施。混凝土养护水、预制件冲洗废水等施工期废水经隔油、沉淀处理后回用，不外排；施工人员生活污水收集后接管至污水处理厂，严禁排入周边水体。

5. 按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。施工期产生的生活垃圾、工程垃圾等固废应纳入当地固废处理系统进行妥善处理处置，不得向外环境排放。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、你单位应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

六、苏州市太仓生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。苏州市太仓生态环境综合行政执法局不定期抽查。

七、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

八、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。 

                                 苏州市生态环境局
   2026年11月6日 


	抄送：苏州市太仓生态环境局，苏州市太仓生态环境综合行政执法局。                                                                                                                                                                                                                

	苏州市生态环境局                                  
	   2026年11月6日印发


- 1 -
- 4 -
- 1 -  


