附件1
	
	2026年水环境监测试剂耗材采购

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	
有效期
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	备注

	1
	氨氮试剂
	0.02-2.5mg/L
	盒（100支）
	1
	
2年
	1120
	1120
	氨氮试剂、盲样试剂（高锰酸盐、总氮、氨氮、总磷等盲样试剂）满足国家标准《GB3838-2002地表水环境质量标准》和《GB5749-2006 生活饮用水卫生标准》要求，可与DR1900便携式分光光度计配套使用，pH缓冲液、电导率标准液可与YSIEXO仪器配套使用，浊度标准液可与WTW-Turb 430IR浊度计使用。

	2
	氨氮试剂
	0.01-0.50mg/L
	盒（100支）
	1
	
2年
	650
	650
	

	5
	高锰酸盐指数盲样试剂
	2-6mg/L
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]12支/盒
	2
	
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK11]1年及以上
	480
	960
	

	6
	总氮盲样试剂
	0.5-1.0mg/L
	12支/盒
	2
	
1年及以上
	480
	960
	

	7
	氨氮盲样试剂
	0.5-1.0mg/L
	12支/盒
	2
	1年及以上
	480
	960
	

	8
	总磷盲样试剂
	0.05-0.3mg/L
	12支/盒
	2
	1年及以上
	480
	960
	

	9
	pH缓冲液
	500mlpH为7
	瓶
	20
	1年及以上
	220
	4400
	

	10
	pH缓冲液
	500mlpH为10
	瓶
	20
	1年及以上
	220
	4400
	

	11
	电导率标准液
	1000ml的1000μS
	瓶
	20
	1年及以上
	600
	12000
	

	12
	浊度标准液套装
	BePure  适配WTW-Turb 430IR浊度计
50ml
	套
	3
	1年及以上
	3000
	9000
	

	
	合计
	35410
	


采购需求及预算明细
备注：报价均不能超过每项预算总价。
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